{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["货物"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"货物","index":0,"n_rows":21,"n_cols":8,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,2],[2,0,2,2],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,3,6],[3,7,4,7],[12,1,12,3],[13,0,13,3],[13,4,13,7],[14,0,14,3],[14,4,14,7],[15,0,15,3],[15,4,15,7],[16,0,19,3],[16,4,16,7],[17,4,17,7],[19,4,19,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["询价单"]
["东莞市松山湖公用事业有限公司"]
["项目名称：滨湖西服务区商铺路面修复工程",{"$nulls":5},"询价日期:"]
["序号","名称","规格、品牌、技术参数","单位","数量","金额（元）",null,"备注"]
[{"$nulls":5},"单价","合价"]
[1,"拆除广场砖","人工非破坏性拆除地面广场砖、水泥砂浆垫层；清理废料，汽车运走，运距20KM。","㎡",12]
[2,"重铺设广场砖","平整地面，铺设水泥砂浆垫层、广场砖利旧铺设。","㎡",8]
[3,"重铺设广场砖","平整地面，铺设水泥砂浆垫层、新60*100*220mm广场砖。","㎡",4]
[4,"开挖土方","人工开挖1米深土方，清理废料，汽车运走，运距20KM。","项",1]
[5,"新建雨水井","浇筑100mm厚C20混凝土地面，砌筑120mm厚砖墙并批荡水泥砂浆新建雨水检查井，安装400*600mm水泥预制板井盖。","套",1]
[6,"新装排水管","开挖土方，安装Ф110联塑牌PVC排水管，回填土方并夯实，清理废料，汽车运走，运距20KM。","米",1.5]
[7,"现场施工措施费","文明施工与环境保护、临时设施、安全施工措施。","项",1]
[8,"合计"]
["询价单位：东莞松山湖公用事业有限公司",{"$nulls":3},"报价单位：（盖章）"]
["询价单位联系人：钟生",{"$nulls":3},"报价单位联系人："]
["联系电话：13559795047",{"$nulls":3},"联系电话："]
["询价说明：本次报价高于5000元无效",{"$nulls":3},"报价单位性质：□一般纳税人    □小规模纳税人"]
[{"$nulls":4},"税率：□3%  □6%   □11%   □13%   □17% □9%"]
[{"$nulls":4},"发票类型：√增值税专用发票  □增值税普通发票"]
[{"$nulls":4},"报价说明：√含税价  □不含税价  □其他说明 \n\n                                             ."]
["备注：","本次询价截止日期为              ,请报价单位于截止日期之前提交报价，谢谢合作！"]